{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["工程量清单说明","汇总表","东昌"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"工程量清单说明","index":0,"n_rows":20,"n_cols":1,"rows_kept":20,"flags":["formulas_cached_only"]}
["南昌南管理中心樟树东收费所双金收费站边坡加固工程询比采购清单说明"]
["1. 工程量清单说明"]
["1.1  本工程量清单是根据询比采购文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制的。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。"]
["1.2 本工程量清单应与询比采购文件中的响应人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术规范及图纸等一起阅读和理解。"]
["1.3 本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为响应报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的合格的工程量，由响应人按技术规范规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者，根据具体情况，按合同条款第15.4款的规定，由监理人确定的单价或总额价计算支付额。"]
["1.4 对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅第八章的有关内容。"]
["1.5 工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。"]
["1.6 图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。"]
["2. 响应报价说明"]
["2.1 采购人将提供固化的工程量清单，响应人需在清单内逐个填写单价，即可完成响应工程量清单的编制，确定响应总报价，并打印出响应工程量清单，编入响应文件。"]
["2.2 除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、规费、措施项目费用、税费、利润、通行费、建筑垃圾清运及其他项目费用等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。"]
["2.3 工程量清单中响应人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指示完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。"]
["2.4 符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。"]
["2.5响应人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。"]
["2.6响应人在响应报价时，对列入工程量清单100章102-1安全生产费（含交通维护费）支付子目的报价等于采购人公布的最高响应限价的2%。在该项工作内容发生并经监理人审核后，按专用合同条款和工程量清单计量规则的有关规定计量与支付。"]
["2.7工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。"]
["3. 计日工说明"]
["本项目不使用计日工。"]
["4. 其他说明"]
["4.1工程量清单采用固化清单，与询比采购公告一同在《江西省交通投资集团南昌南管理中心》(http://www.jxgsdgzx.com)网站上发布。"]

{"sheet":"汇总表","index":1,"n_rows":9,"n_cols":8,"rows_kept":9,"merged":[[0,0,0,5],[6,1,6,2],[7,1,7,2],[8,1,8,2],[8,3,8,4],[10,0,10,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["南昌南管理中心樟树东收费所双金收费站边坡加固工程询比采购报价汇总表"]
["标段：","JA"]
["序号","章次","科目名称","最高响应限制价(元)","响应报价\n(元)","备注"]
[1,100,"总则",2607,2607]
[2,200,"路基工程",82937,0]
[3,700,"绿化及环境保护工程",44804,0]
[4,"100章-700章合计（元）",null,130348,2607,null,null,0.020000306870838064]
[5,"合计（元）",null,130348,2607]
[6,"响应报价",null,2607]

{"sheet":"东昌","index":2,"n_rows":18,"n_cols":12,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,2,5],[1,6,2,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,3,11],[6,0,6,2],[7,0,7,11],[12,0,12,2],[17,0,17,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["南昌南管理中心樟树东收费所双金收费站边坡加固工程询比采购工程量清单表"]
["序号","子目号","项目名称","计量规则","项目内容","单位","工程量","上限价综合价(元)",null,"响应综合价(元)",null,"备注"]
[{"$nulls":7},"单价","合价","单价","合价"]
["第100章 总则"]
["1",102,"工程管理"]
["2","102-1","安全生产费（含交通维护费）","按相关规定和要求","按询价文件及合同条款规定落实安全生产","总额",1,2607,2607,2607,2607,"固定报价"]
["第100章小计（元）",{"$nulls":7},2607,null,2607]
["第200章 路基工程"]
["3",201,"土方"]
["4","201-1","挖土方","1.依据图纸所示地面线、路基设计横断面图、路基\n土石比例，采用平均断面\n面积法计算，包括边沟、\n排水沟、截水沟的土方，\n按照天然密实体积以立\n方米为单位计量；\n2.  路床顶面以下挖松深\n300mm 再压实作为挖土方的附属工作，不另行计\n量；\n3.取弃土场的绿化、防护\n工程、排水设施在相应章\n节内计量","\n1.挖、装、运输、卸车；\n2.填料分理、弃土整型、压实；\n3.施工排水处理；\n4.边坡整修、路床顶面以下挖松深 300mm 再压实、路床清理","m2",57,20.37,1161,null,0]
["5",202,"护坡",{"$nulls":7},0]
["6","202-1","浆砌片石拱形骨架护坡","1.依据图纸所示位置和铺砌厚度、骨架形式、水泥砂浆强度，按照护坡体体积以立方米为单位计量；\n2.含碎落台、护坡平台浆砌骨架数量；\n3.扣除急流槽所占体积","1.清理边坡，坡面夯实， 基础开挖；\n2.浆砌片石；\n3.勾缝、抹面、养护；\n4.回填；\n5.清理现场","m2",132.8,615.78,81776,null,0]
["第300章小计（元）",{"$nulls":7},82937,0,0]
["第700章 绿化及环境保护工程"]
["7",701,"种植草皮",{"$nulls":4},0,0,null,0]
["8","701-1","客土喷播植草","依据图纸所示，按照客土喷播的面积以平方米为单位计量","1.坡面整理；\n2.安设锚杆；\n3.安设铁丝网（钢丝网）；\n4.绿化基材制备；\n5.喷播绿化基材；\n6.浇水、施肥、除虫、除杂草、修剪、补种；\n7.清除垃圾、杂物","m2",829,30.69,25442,null,0]
["9","701-2","喷播草籽","1.依据图纸所示位置，按图示种植的面积以平方米为单位计量；\n2.扣除结构工程防护和密栽灌木所占面积，不扣除散栽苗\n木所占面积","1.场地清理，耙细；\n2.种植及覆盖；\n3.浇水、施肥、除虫、除杂草、修剪、补种；\n4.清除垃圾、杂物","m2",2794,6.93,19362,null,0]
["第600章小计（元）",{"$nulls":7},44804,0,0]