{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":5,"sheets":["工程量清单说明","清单汇总表","施工100章","施工904章","Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"工程量清单说明","index":0,"n_rows":22,"n_cols":1,"rows_kept":22}
["工程量清单说明"]
["1.工程量清单说明"]
["1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。"]
["1.2 本工程清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术规范及图纸等一起阅读和理解。"]
["1.3 本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按技术规范规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者，根据具体情况，按合同条款第15.4款的规定，由监理人确定的单价或总额价计算支付额。"]
["1.4 工程量清单各章是按第七章“技术规范”的相应章次编号的，因此，工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与“技术规范”相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。"]
["1.5 对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅第七章“技术规范”的有关内容。"]
["1.6 工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。"]
["1.7 图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。"]
["2.投标报价说明"]
["2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。"]
["2.2 除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检、自检及节能、防雷、消防等相关检测费用，盘扣式脚手架、其他脚手架、大型机械进出场、垂直运输、超高支撑、模板等措施费、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润、规费等费用，完成本项目过程中发生的拆除、清运、搬运等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险，应在综合报价中考虑。混凝土项目特征描述中注明的模板工程量为参考量，投标人应结合图纸综合考虑模板工程量，进行混凝土的报价，后期混凝土单价不因此做调整。"]
["2.3工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。"]
["2.4 符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。"]
["2.5 承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。"]
["2.6 工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。"]
["2.7 暂列金额"]
["在工程量清单中标明的暂列金额，除合同另有规定外，应由监理人按合同条款第15.6条的规定，结合工程具体情况，报经发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。"]
["3.计日工说明"]
["本项目不设计日工。"]
["4.其他说明"]
["建筑工程一切险按建安费的2.5‰，保险费（第三者责任险）按3千元；除上述工程一切保险费以外，所投其他保险的保险费均由承包人承担并支付，不在报价中单列。安全生产费按总额计列，在该项工作内容发生并经监理人审核后，按专用合同条款和专用技术规范的有关规定计量与支付。"]

{"sheet":"清单汇总表","index":1,"n_rows":7,"n_cols":4,"rows_kept":7,"merged":[[0,0,0,3],[4,1,4,2],[5,1,5,2],[6,1,6,2]]}
["南昌南管理中心2024年淘沙停车区功能恢复整治工程              \n 施工投标报价汇总表"]
["序号","章次","科目名称","响应金额(元)"]
[1,"100 章","总则",{"$f":"施工100章!D16","v":{"v":32237.9125,"d":"32238"}}]
[2,"900 章","房建工程",{"$f":"施工904章!C82","v":0}]
[3,"第100章~第900章清单合计",null,{"$f":"SUM(D3:D4)","v":{"v":32237.9125,"d":"32238"}}]
[4,"暂列金额（不含计日工总额）(即3×3%)",null,{"$f":"D5*0.03","v":{"v":967.137375,"d":"967"}}]
[5,"响应报价",null,{"$f":"D5+D6","v":{"v":33205.049875,"d":"33205"}}]

{"sheet":"施工100章","index":2,"n_rows":16,"n_cols":9,"rows_kept":16,"merged":[[0,1,0,8],[1,1,1,8],[15,1,15,2],[15,3,15,8]]}
[null,"南昌南管理中心2024年淘沙停车区功能恢复整治工程              \n 施工工程量清单"]
[null,"100章    总  则"]
[null,"项目编码","子目名称","单位","工程量清单计量","工程内容","数量","响应单价","响应合价"]
[null,101,"通则"]
[null,"101-1","保险费"]
[null,"101-1-a","按合同条款规定，提供建筑工程一切险","总额","1.承包人按照合同条款约定的保险费率及保费计算方法办理建筑工程一切险，根据保险公司的保单金额以总额为单位计量；","根据合同条款办理建筑工程一切险",1,{"$f":"(施工904章!C82+H13)*2.5/1000","v":{"v":72.9125,"d":"73"}},{"$f":"H6*G6","v":{"v":72.9125,"d":"73"}}]
[null,"101-1-b","按合同条款规定，提供第三者责任险","总额","1.承包人按照合同条款约定的保险费率及保费计算方法办理第三者责任险，根据保险公司的保单金额以总额为单位计量；","根据合同条款办理第三者责任险",1,3000,3000]
[null,"101-1-c","安全生产责任险","总额","1.承包人按照合同条款约定的保险费率及保费计算方法办理安全生产责任险，根据保险公司的保单金额以总额为单位计量；","根据合同条款办理安全生产责任保险"]
[null,"101-1-d","工伤事故险","总额","1.承包人按照合同条款约定为自身人员及雇佣人员办理工伤事故保险，根据保险公司的保单金额以总额为单位计量；","根据合同条款办理工伤事故保险"]
[null,102,"工程管理"]
[null,"102-1","竣工文件","总额","以总额为单位计量","按《公路工程竣（交）工验收办法》《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》及合同条款规定进行编制"]
[null,"102-2","施工环保费","总额","以总额为单位计量","按招标文件技术规范第102.11小节及合同条款规定落实环境保护"]
[null,"102-3","安全生产费","总额","以总额为单位计量","按招标文件技术规范第102.13小节及合同条款规定落实安全生产",1,29165,{"$f":"H13*G13","v":29165}]
[null,104,"承包人驻地建设"]
[null,"104-1","承包人驻地建设","总额","以总额为单位计量","1.承包人驻地建设包括：施工与管理所需的办公室、住房、工地试验室、车间、工作场地、预制场地、仓库与储料场、拌和场、医疗卫生与消防设施等；\n2.驻地的建设、管理与维护；\n3.工程交工时，按照合同或协议要求将驻地移走、清除、恢复原貌"]
[null,"清单 第 100 章合计    人民币 元",null,{"$f":"SUM(I6:I15)","v":{"v":32237.9125,"d":"32238"}}]

{"sheet":"施工904章","index":3,"n_rows":82,"n_cols":9,"rows_kept":82,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,8],[81,0,81,1],[81,2,81,7]]}
["南昌南管理中心2024年淘沙停车区功能恢复整治工程              \n 施工工程量清单"]
["清单 第904章    停车区"]
["子目号","子目名称","单位","项目特征","工程量计量","工程内容","数量","响应单价","响应合价"]
[904,"停车区"]
["904-01","房屋建筑与装饰工程"]
["904-010501001001","基础垫层","m3","活动板房基础硬化20厚C25混凝土含模板","按《房屋建筑和装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）","按《房屋建筑和装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）",{"$f":"82.39*0.2","v":{"v":16.478,"d":"16.48"}},null,{"$f":"H6*G6","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
["904-01B001","活动板房","m2","驿站活动板房\n1.临时活动板房购买\n2.含临时活动板房材料运输及搭拆\n3.含活动板房附属设施安装等","按《房屋建筑和装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）","按《房屋建筑和装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）",{"$f":"37.63*2","v":75.26},null,{"$f":"H7*G7","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
["904-03","通用安装工程"]
["904-030404017112","配电箱","台","1、名称：配电箱\n2、编号：详图纸\n3、含所有元器件安装\n4、柜内配置满足设计要求，详见图纸","按《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）","按《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）",{"v":2,"d":"2.00"},null,{"$f":"H9*G9","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
["904-030411001097","配管","m","1、名称：配管\n2、规格型号：SC50\n3、敷设方式：埋地敷设\n4、满足设计要求，详见图纸","按《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）","按《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）",{"v":33.628,"d":"33.63"},null,{"$f":"H10*G10","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
["904-030411001099","配管","m","1、名称：配管\n2、规格型号：PVC20\n3、敷设方式：暗敷\n4、满足设计要求，详见图纸","按《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）","按《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）",{"v":87.436,"d":"87.44"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["904-030411004089","配线","m","1、名称：配线\n2、规格型号：ZR-BV-2.5\n3、敷设方式：穿管敷设\n4、满足设计要求，详见图纸","按《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）","按《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）",{"v":321.184,"d":"321.18"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["904-030412001027","普通灯具","套","1、名称：300*300mmLED平板灯\n2、规格型号：LED   15W\n3、安装方式：内嵌安装\n4、满足设计要求，详见图纸","按《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）","按《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）",{"v":14,"d":"14.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["904-030404034028","照明开关","个","1、名称：双联开关\n2、规格型号：250V,10A\n3、安装方式：壁装\n4、满足设计要求，详见图纸","按《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）","按《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）",{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["904-030404034029","照明开关","个","1、名称：三联开关\n2、规格型号：250V,10A\n3、安装方式：壁装\n4、满足设计要求，详见图纸","按《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）","按《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）",{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["904-030404035037","插座","个","1、名称：单相5孔插座\n2、规格型号：220V  10A\n3、安装方式：壁装\n4、满足设计要求，详见图纸","按《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）","按《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）",{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["904-030904005008","声光报警器","个","1、名称：残卫呼叫报警装置\n2、安装方式：壁装\n3、满足设计要求，详见图纸","按《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）","按《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）",{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["904-030904003016","按钮","个","1、名称：模块及按钮\n2、安装方式：壁装\n3、满足设计要求，详见图纸","按《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）","按《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）",{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["904-030411006025","接线盒","个","1、名称：开关(插座)盒\n2、安装方式：暗装\n3、满足设计要求，详见图纸","按《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）","按《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）",{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["904-030411006026","接线盒","个","1、名称：接线盒\n2、安装方式：暗装\n3、满足设计要求，详见图纸","按《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）","按《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）",{"v":20,"d":"20.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["904-030414002017","送配电装置系统","系统","1.名称:送配电装置系统\n2.电压等级(kV):1KV","按《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）","按《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）",{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["904-030409002029","接地母线","m","1.利用基础地梁底纵横主筋做水平接地体\n2.满足设计要求，详见图纸","按《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）","按《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）",157.88,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["904-030409003010","避雷引下线","m","1、名称：避雷引下线\n2、利用各柱柱内外侧两根主钢筋或钢柱作防雷装置引下线,并要求由下至上通长焊接，含焊接点\n3、满足设计要求，详见图纸","按《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）","按《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）",{"v":39.898,"d":"39.90"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["904-030409008033","等电位端子箱、测试板","台","1.MEB总等电位端子箱\n2.满足设计要求，详见图纸","按《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）","按《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）",{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["904-030414011011","接地装置","系统","1.接地系统测试\n2.接地网调试\n3.满足设计要求，详见图纸","按《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）","按《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）",{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["904-031001007047","复合管","m","1、名称：给水管\n2、材质、规格：PPR管（S4）DN50\n3、连接方式：热熔连接\n4、含管件及管卡安装\n5、管道水压试验及消毒冲洗\n6、满足设计要求，详见图纸","按《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）","按《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）",{"v":40.4,"d":"40.40"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["904-031001007053","复合管","m","1、名称：给水管\n2、材质、规格：PPR管（S4）DN63\n3、连接方式：热熔连接\n4、含管件及管卡安装\n5、管道水压试验及消毒冲洗\n6、满足设计要求，详见图纸","按《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）","按《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）",{"v":2.9,"d":"2.90"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["904-031001007048","复合管","m","1、名称：给水管\n2、材质、规格：PPR管（S4）DN40\n3、连接方式：热熔连接\n4、含管件及管卡安装\n5、管道水压试验及消毒冲洗\n6、满足设计要求，详见图纸","按《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）","按《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）",{"v":5.472,"d":"5.47"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["904-031001007049","复合管","m","1、名称：给水管\n2、材质、规格：PPR管（S4）DN25\n3、连接方式：热熔连接\n4、含管件及管卡安装\n5、管道水压试验及消毒冲洗\n6、满足设计要求，详见图纸","按《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）","按《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）",{"v":11.428,"d":"11.43"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["904-031001007050","复合管","m","1、名称：给水管\n2、材质、规格：PPR管（S4）DN20\n3、连接方式：热熔连接\n4、含管件及管卡安装\n5、管道水压试验及消毒冲洗\n6、满足设计要求，详见图纸","按《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）","按《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）",{"v":11.382,"d":"11.38"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["904-031001006057","塑料管","m","1、名称：给水管\n2、材质、规格：PPR管（S4）DN32\n3、连接方式：热熔连接\n4、含管件安装\n5、管道水压试验及消毒冲洗\n6、满足设计要求，详见图纸","按《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）","按《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）",{"v":15.372,"d":"15.37"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["904-031003001032","螺纹阀门","个","1、名称：闸阀（全铜质）\n2、规格：DN50\n3、连接方式：螺纹连接\n4、满足设计要求，详见图纸","按《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）","按《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）",{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["904-040504001005","砌筑井","座","1.名称:水表井含水表\n2.详国标图集05S502-136\n3.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图","按《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）","按《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）",{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["904-031002003058","套管","个","1、名称：刚性防水套管\n2、规格：DN50套管（介质管道管径）\n3、含预留洞、封堵\n4、满足设计要求，详见图纸","按《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）","按《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）",{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["904-031001006054","塑料管","m","1、名称：污废水管\n2、材质、规格：UPVC管DN100\n3、连接方式：承插式粘胶剂粘接\n4、含管件、管卡、通气帽安装\n5、管道灌水试验\n6、满足设计要求，详见图纸","按《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）","按《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）",{"v":38.206,"d":"38.21"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["904-031001006055","塑料管","m","1、名称：污废水管\n2、材质、规格：UPVC管DN75\n3、连接方式：承插式粘胶剂粘接\n4、含管件、管卡、通气帽安装\n5、管道灌水试验\n6、满足设计要求，详见图纸","按《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）","按《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）",7.02,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["904-031001006056","塑料管","m","1、名称：污废水管\n2、材质、规格：UPVC管DN50\n3、连接方式：承插式粘胶剂粘接\n4、含管件、管卡、通气帽安装\n5、管道灌水试验\n6、满足设计要求，详见图纸","按《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）","按《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）",{"v":41.664,"d":"41.66"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["904-031004006011","大便器","组","1.材质:蹲便器\n2.备注:含各种五金配件","按《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）","按《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）",{"v":8,"d":"8.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["904-031004006012","大便器","组","1.名称:坐大便器\n2.含角阀、金属软管、存水弯等配件的安装\n3.含预留孔洞\n4.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图","按《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）","按《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）",{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["904-031004007005","小便器","组","1、名称：成品小便器\n2、含冲水连接管等全套配件\n3、满足设计要求，详见图纸","按《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）","按《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）",{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["904-031004008007","其他成品卫生器具","组","1、名称：成品拖布池\n2、含水龙头、存水弯、螺纹管件等全套配件\n3、满足设计要求，详见图纸","按《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）","按《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）",{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["904-031004003013","洗脸盆","组","1、名称：成品洗脸盆\n2、含龙头、洗脸盆托架、金属软管等全套配件\n3、满足设计要求，详见图纸","按《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）","按《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）",{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["904-031004014033","给、排水附(配)件","个","1.名称：地漏\n2.规格：DN50\n3.含配套存水弯的安装\n4.含预留孔洞\n5.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图","按《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）","按《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）",{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["904-031004014034","给、排水附(配)件","个","1、名称：扫除口\n2、规格：详图纸\n3、满足设计要求，详见图纸","按《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）","按《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）",{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["904-031002003059","套管","个","1、名称：刚性防水套管\n2、规格：DN100套管（介质管道管径）\n3、含预留洞、封堵\n4、满足设计要求，详见图纸","按《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）","按《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）",{"v":4,"d":"4.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["904-04","室外工程"]
["904-04-01","路面工程"]
["904-040202001001","路床(槽）整形","m2","1.人机配合场地整平\n2.泥结碎石缓坡，土碎石比7:3，范围详见图纸\n3.运距投标人自行考虑\n4.含挖掘机、推土机进出场","按《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）","按《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）",11361,null,{"$f":"H48*G48","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
["904-040203006001","沥青混凝土","m2","1.表面层：4cm厚AC-13沥青混合料\n2.粘层：0.4kg/m2改性乳化沥青\n3.中面层：6cm厚AC-20沥青混凝土\n4.下封层：粒径5~10mm的碎石集料,其撒铺面积须达到单层面积的60%~65%，1.2kg/m2SBS改性沥青\n5.透层：0.8kg/m2高渗透乳化沥青\n6.中基层：20cm厚水泥稳定碎石\n7.底基层：30cm厚级配碎石\n8.上路床：压实度≥96%\n9.含沥青摊铺机、压路机进出场","按《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）","按《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）",1159.08,null,{"$f":"H49*G49","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
["904-04-02","水电工程"]
["904-040504009001","蓄水桶","台","1.蓄水桶6t,加压设备由厂家配套提供\n2.含土方，垫层，基础及相关配套设施","按《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）","按《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）",2,null,{"$f":"H51*G51","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
["904-040504009002","一体化污水处理设备","台","1.一体化污水处理设备 \n2.日处理污水量5M3/d\n3.处理后达到一级A标准排放\n4.含土方，垫层，基础及相关配套设施","按《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）","按《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）",2,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["904-040805002001","中杆照明灯","套","1.名称:LED中杆灯 8*150W\n2.灯杆高度:15米\n3.含混凝土基础、钢筋，接地等，满足设计要求，详见图纸","按《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）","按《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）",2,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["904-040205020001","监控摄像设备","台","5G无线摄像头，自带电源及电源箱，含立杆5.5米、基础、接地、土方等安装到位价","按《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）","按《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）",6,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["904-040501004001","塑料管","m","HDPE双壁波纹排水管DN300，承插连接，排水管环刚度为8KN/m2","按《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）","按《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）",30,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["904-040504002001","混凝土井","座","1.直径1000mm圆形钢筋混凝土污水检查井(D=200~600mm),混凝土污水检查井参02S515-22\n2.井筒安全网，含钢筋\n3.井字架\n4.含重型井盖\n5.土方自行考虑\n6.含模板及垫层","按《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）","按《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）",6,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["904-040205001001","人（手)孔井","座","1.砖砌600*600*800mm强电手孔井","按《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）","按《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）",5,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["904-040205001002","人（手)孔井","座","1.砖砌600*600*800mm弱电手孔井","按《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）","按《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["904-040803001001","电缆","m","1.规格:ZRYJV-5*6\n2.敷设方式、部位:FC\n3.电压等级(kV):1KV\n4.干包式电力电缆终端头制安","按《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）","按《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）",198.6,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["904-040803001002","电缆","m","1.规格:ZRYJY-4*35\n2.敷设方式、部位:FC\n3.电压等级(kV):1KV\n4.干包式电力电缆终端头制安","按《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）","按《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）",25.2,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["904-040803001004","电缆","m","1.规格:ZRYJV-5*4\n2.敷设方式、部位:FC\n3.电压等级(kV):1KV\n4.干包式电力电缆终端头制安","按《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）","按《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）",70.51,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["904-040803002001","电缆保护管","m","1.材质:镀锌SC\n2.规格:50\n3.敷设方式:FC","按《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）","按《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）",195.584,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["904-040803001005","电缆","m","1.规格:ZRYJV-3*2.5\n2.敷设方式、部位:FC\n3.电压等级(kV):1KV\n4.干包式电力电缆终端头制安","按《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）","按《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）",410.755,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["904-040804001001","配管","m","1.名称：配管\n2.规格：PVC25\n3.敷设方式：暗敷\n4.满足设计要求，详见图纸","按《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）","按《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）",313.755,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["904-040804001002","配管","m","1.材质:MPP65\n2.配置形式:详图纸","按《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）","按《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）",6,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["904-040804001003","配管","m","1.材质:MPP50\n2.配置形式:详图纸","按《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）","按《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）",54.557,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["904-040504008001","隔油池","座","1.钢筋混凝土隔油池型号：GG-4SF\n2.模板：模板及支撑方式自行考虑\n3.含土方，垫层，基础、钢筋及相关配套设施","按《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）","按《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）",2,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["904-040101002001","挖沟槽土方","m3","1.土壤类别:三类\n2.挖土深度:2米内，人机配合挖沟槽","按《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）","按《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）",221,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["904-040305001001","垫层","m3","管道砂垫层，管道基础施工参照图集10S507/40","按《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）","按《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）",57,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["904-040103001001","回填方","m3","回填土，填方来源、运距由投标人根据现场情况自行确定","按《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）","按《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）",156,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["904-040103002001","余方弃置","m3","弃土运距投标人根据现场情况自行确定","按《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）","按《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）",65,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["904-04B001","外接电","项","外接电（供电部门报价暂估价）","按《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）","按《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["904-04-03","交安工程"]
["904-040205012001","波形钢板护栏","m","Gr-A-4E","按《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）","按《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）",371,null,{"$f":"H74*G74","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
["904-040205012002","波形钢板护栏","m","Gr-SB-2E","按《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）","按《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）",480,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["904-040205012003","波形钢板护栏","m","Gr-A-4E(拆除安装利旧)","按《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）","按《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）",632,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["904-040205012004","波形钢板护栏","处","匝道三角端部护栏","按《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）","按《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）",4,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["904-040205012005","波形钢板护栏","处","路侧二、三波护栏过渡段","按《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）","按《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）",8,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["904-040205006001","热熔标线","m2","白色热熔雨夜反光标线","按《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）","按《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）",{"$f":"875.2","v":875.2},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["904-040205006002","附着式限速标志","个","附着式限速标志1200mm","按《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）","按《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）",2,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["904-040205007001","路面反光路钮(单面）","个","路面反光路钮(单面）","按《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）","按《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）",84,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["清单 第 904 章合计         人民币",null,{"$f":"SUM(I4:I81)","v":0},{"$nulls":5},"（元）"]

{"sheet":"Sheet1","index":4,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true}